Les capitelles jumelles des Dixmes. C145 et C146
Localisation GPS N43.83990 E4.28569
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Elles sont construites sur une étroite bande de terrain communal ( cadastre B/1332-BE36), entre le chemin du Mas de Saulty, DFCI ??? et une propriété privée.
Exposées plein ouest, bordées au sud par un muret, elles tournent le dos au DFCI dont elles sont séparées par un clapas.
La ligne de démarcation entre les 2 capitelles est très visible et donne à penser à une construction non simultanée.
L’emprise au sol des capitelles est de 800 cm sur 430 cm pour une hauteur approximativement de 250 cm.
Il s’agit d’une capitelle-tine et d’une capitelle refuge de dimensions extérieures comparables mais très différentes de par leurs structures intérieures.
La capitelle-tine a une large ouverture en ogive, centrée sur la façade et devait être surmontée d’un linteau dont il ne reste que la trace. L’intérieur est circulaire et de belles dimensions : profondeur 230cm, largeur 250cm. 
L’encorbellement démarre très tôt et suit le profil de l’ouverture. Il n’y a donc pas de dôme extérieur : le toit est quasiment plat. 
Son rôle de capitelle-tine est confirmé par la présence d’enduit intérieur sur 110 cm de hauteur, de sol « bétonné » et d’une pierre de seuil verticale encore en place. 
L’enduit intérieur présente des graffitis bleus 
Un enduit extérieur est visible de part et d’autre de la porte
La capitelle refuge présente un passage de porte étroit (hauteur 150cm et largeur 60cm) décalé vers le sud. La porte est surmontée d’un ouvrage de décharge composé de 2 linteaux. 
L’intérieur est de forme plus ou moins rectangulaire : largeur max 230 cm et profondeur intérieure 190cm. On note la présence de 3 petites niches (sud, est, nord). 
La voute en encorbellement présente une très grande ouverture de 100 cm X 150cm, actuellement comblée par des palplanches. Pas de dôme. A noter, quelques pierres en placement oblique au-dessus de la porte.
Cette capitelle est renforcée par un muret de 70 cm de large sur la façade ouest, montant en escalier depuis la porte jusqu’à atteindre 140cm à l’angle nord-ouest. Son usage reste à déterminer : muret de décharge ou accès au toit.
L’espace séparant les capitelles du DFCI est occupé par deux clapas dont la forme en arc-de-cercle est très visible. Cet espace a dû être pillé au fil des années de par sa facilité d’accès. La hauteur des clapas ne peut être évaluée.

Etat des lieux :
Capitelle refuge :
· L’enjambement sud de la porte a glissé vers le nord, réduisant l’ouverture 
· La voute en encorbellement est à reconstruire.
Capitelle-tine:
· La façade présente un fruit inversé, une crevasse traversante est visible à l’intérieur, sur le mur sud à environ 50 cm, indiquant une désolidarisation avec le reste de la capitelle
· Le linteau terminal est absent
· Le mur sud présente des lumières 

Travaux envisagés :
Restaurer en premier la capitelle-tine : démonter jusqu’à la hauteur de l’enduit.
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